INTYG OM BÄRIGHET VID SCHAKTGJUTNING MED FPS BRANSKYDDSMASSA

Datum: 2018-12-18

Montageanvisning som skall följas är den som är tillhörande typgodkännande 0287.

För tätningar (gjutningar) i bjälklag överstigande 1200 x 1200 mm gäller att dessa skall armeras.

Förekommer persontrafik så skall tätningar större än 500 x 500 mm armeras.

Vikten som tätningen kan supportera avgörs av hur den bärande konstruktionen, regling och armering utförs, men massan i sig klarar av en tryckbelastning på max 800kg/m2.

Jan Larsson

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

VD SMP Putsprodukter AB