

**DRIFT & SKÖTSELANVISNING**

**FPS BRANDSKYDDSELEMENT**

Beskrvining

Eventuellt uppkomna skador skall lagas med FPS Brandskyddsmassa samt ev

efter spacklas med gipsbruk Prestia Normal nr 1 för att uppnå, om så erfordras en

övermålnings bar yta. Vid större skador monteras FPS element i skadan innan

ovanstående utförs.

Arbetet skall utföras av personal med god materialkännedom och erforderlig

kompetens.

**TILLVÄGAGÅNGSSÄTT**

★ Anlita företag med god materialkännedom samt erforderlig kompetens.

★ Kontrollera gällande föreskrivna brandtekniska krav

★ Använd endast typgodkända produkter vilka ingår i FPS Brandskyddssortiment

★ Lagningar utföres enligt gällande monteringsanvisningar med tillhörande handlingar.

Med vänliga hälsningar

Jan Larsson och Conny Rosén