

**DRIFT & SKÖTSELANVISNING**

**FPS-GIPSPUTS**

Beskrvining

Eventuellt uppkomna skador skall lagas med FPS-Gipsputs. Bom skall knackas ner och primas med FPS-Gipsputs primer och därefter putsas med FPS-Gipsputs.

**TILLVÄGAGÅNGSSÄTT**

★ Anlita företag med personal som innehar erforderlig kompetens och materialkännedom.

★ Sprickor uppskäres samt förvattnas.

★ FPS-Gipsputs blandas och appliceras i sprickor och uppkomna skador samt

uppspacklas enligt underlagens mönster.

★ FPS-Gipsputsen målas enligt tidigare behandling.

FPS-Gipsputs är godkänd på Byggvarubedömningen, svanen listad och kan användas i Svanen märkta hus, Sunda hus och är i Basta.

Med vänliga hälsningar

Jan Larsson och Conny Rosén

SMP Putsprodukter AB